# Општина Нова Црња

ЈНА 110, 23218 Нова Црња

# Образац структуре цене

# Радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња – Радојево

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис радова** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена** | **Укупно** |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | |
| 1. | Обележавање објекта. Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине. Обрачун паушал | м | 6.397,75 |  |  |
| 2. | Стругање оштећеног асфалтног коловоза просечне дебљине д=5-12цм, са утоваром остуганог материјала у возило и одвоз на депонију коју одреди Ивеститор | м2 | 9.596,63 |  |  |
| 3. | Обсецање постојећег асфалта ради уклапања бициклистичке стазе са тротоаром и саобраћајницама | м | 125,00 |  |  |
| **УКУПНО I:** | | | | |  |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | |
| 1. | Израда носеће коловозне конструкције дебљине до д=35цм цементном стабилизацијом материјала уз додатак адитива, збијање вибро ваљком до потребне чврстоће (мин 70МРа, након 7 дана) | м2 | 9.953,20 |  |  |
| 2. | Израда банкине од туцаника у слоју д=15цм | м2 | 13.500,00 |  |  |
| **УКУПНО II:** | | | | |  |
| **III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА** | | | | | |
| 1. | Израда горњег битуменизираног носивог слоја БНС 22, д=6цм | т | 1.492,47 |  |  |
| 2. | Производња, транспорт и уградња хабајућег слоја асфалта бетона АБ 11, д=4цм | м2 | 32.048,75 |  |  |
| **УКУПНО III:** | | | | |  |
| **IV ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | | |
| 1. | Замена дотрајале саобраћајне сигнализације | пауш. | 1,00 |  |  |
| УКУПНО IV: | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | |
| **I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА** |  |
| **IV ОСТАЛИ РАДОВИ** |  |
| УКУПНО: |  |
| ПДВ 20%: |  |
| УКУПНО СА ПДВом: |  |